Приложение 1 к приказу №\_\_\_ от 11.09.2015г.

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ:  Директор МБУДОД «ДЮСШ ТЭИС»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю. Ю. Почекунин |

**ИНСТРУКЦИЯ   
по пожарной безопасности**

**1. Общие требования безопасности**

1.1. Инструкция устанавливает правила по пожарной безопасности для всех работников учреждения. Инструкция разработана в соответствии с Правилами Противопожарного Режима в Российской Федерации и введена приказом по учреждению от 02.09.2013г. № 23/1

1.2. Все здания перед началом учебного года должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются работники территориальных отделов надзорной деятельности или МКУ «ГЦТНиРМТБМУСКСМиСП».

1.3. В спортивных залах, учебных классах, кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т. п. которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

1.4. Число столов в учебных классах и кабинетах не должно превышать количества, установленного нормами проектирования.

1.5. С учащимися и персоналом должны быть организованы занятия (беседы) по изучению правил безопасности в быту.

1.6. К работе в учреждении допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр, обученные, прошедшие вводный инструктаж.

1.7. Периодический инструктаж проводится 1 раз в 6 месяцев. Допуск работника к самостоятельной работе производится после проведения инструктажа и проверки знаний настоящей инструкции.

1.8. Исполнение требований настоящей инструкции обязательно для всех работников учреждения.

1.9. За невыполнение требования данной инструкции виновные несут ответственность в дисциплинарном порядке.

**2. Правила пожарной безопасности**

2.1. Содержание территории.

2.1.1. Территория учреждения должна своевременно очищаться от мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п.

2.1.2. Дороги, проезды и подъезды к зданию, наружным пожарным лестницам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

2.1.3. На территории, на видных местах должны быть установлены таблички с указанием на них порядка вызова пожарной охраны, знаки с указанием мест расположения первичных средств пожаротушения, маршрутов эвакуации.

2.1.4. Курение разрешается, только в специально отведенных местах.

2.1.5. Категорически запрещается использование открытого огня, праздничных фейерверков, сжигание отходов, мусора и т.п.

**2.2.Содержание помещений.**

2.2.1.  Для всех помещения административного, учебного и складского назначения необходимо определять категорию взрывопожарной и пожарной опасности по ОНТП 24-86 и класс зон по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ). На входных дверях указанных помещений необходимо вывешивать табличку с определением категории взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны.

2.2.2. Все помещения должны своевременно очищаться от горючего мусора и постоянно содержаться в чистоте.

2.2.3. Размещение в помещениях мебели и оборудования следует осуществлять таким образом, чтобы обеспечивался свободный эвакуационный проход к дверям выхода из помещения.

2.2.4. Напротив дверного проема должен оставаться проход шириной равный проему дверей, но не менее 1 м.

2.2.5. Эвакуационные пути (проходы, коридоры, вестибюли, лестничные марши и т.п.) и выходы должны постоянно содержаться свободными, ничем не загромождаться.

2.2.6.   Запрещается хранить, в том числе временно, инвентарь и различные материалы в тамбурах выходов, в шкафах (нишах) для инженерных коммуникаций, закрывать на замки и другие запоры, которые трудно открываются изнутри, наружные эвакуационные двери в случае нахождения в здании людей.

2.2.7. В случае необходимости установки на окнах помещений, где находятся люди, решеток последние должны раскрываться, раздвигаться или сниматься. Во время пребывания в этих помещениях людей решетки должны быть открыты (сняты). Устанавливать глухие (несъемные) решетки разрешается в кассах и складах.

2.2.8.  Во время организации и проведения мероприятий с массовым пребыванием людей необходимо выполнять следующие требования:  
- при количестве людей свыше 50 человек использовать помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, которые отвечают требованиям строительных норм, не имеют на окнах глухих решеток;   
- запрещается устройство кладовых или других вспомогательных помещений под лестничными маршами на путях эвакуации из этих помещений;  
- лица, которым поручено проведение таких мероприятий, перед их началом обязаны тщательно осмотреть помещения и убедиться в полной готовности последних в противопожарном отношении, в т.ч. в обеспечении нужным количеством первичных средств пожаротушения, исправных средств связи, а при необходимости пожарной автоматики и сигнализации;  
- не разрешается заполнения помещения людьми сверх установленной нормы, сужение проходов между рядами, установка в проходах дополнительных мест сидения.

2.2.9. Пожарные краны, имеющиеся в здании, должны быть укомплектованы пожарными рукавами и стволами одинакового диаметра, содержаться исправными и доступными для пользования. Не реже одного раза в шесть месяцев они должны проверяться на работоспособность службой, которая осуществляет их техническое обслуживание.

2.2.10. Пожарные рукава необходимо содержать сухими, присоединенными к крану и стволу. Использование пожарных рукавов для хозяйственных и других нужд, не связанных с пожаротушением, не допускается.  
2.2.11. Пожарные шкафы для размещения кранов следует пломбировать и они должны иметь отверстия для проветривания.  
2.2.12. На дверцах пожарных шкафов на наружной стороне необходимо после буквенного индекса «ПК» указать порядковый номер крана и номер телефона вызова пожарной охраны. Обустраивая шкафы, следует учитывать возможность размещения в них огнетушителей. При размещении в пожарных шкафах огнетушителей, на наружной стороне нанести знак безопасности.

2.2.13.  Здание и помещения должны быть обеспечены необходимым количеством огнетушителей согласно нормам. Их следует устанавливать в легкодоступных и заметных местах (коридорах, возле входов или выходов из помещений) таким образом, чтобы они не препятствовали эвакуации.

2.2.14. Все работники должны уметь пользоваться огнетушителями и внутренними пожарными кранами.  
2.2.15. Электрощитовые, венткамеры и прочие технические помещения запрещается использовать не по назначению (для хранения мебели, оборудования, других посторонних предметов). Двери, ведущие в эти помещения, следует держать закрытыми. На этих дверях должно быть указано место нахождения ключей.•  
2.2.16. В подвальных помещениях не разрешается хранить и использовать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (далее – ЛВЖ и ГЖ), баллоны с газами, карбид кальция, прочие вещества и материалы, которые имеют повышенную взрывоопасность.  
2.2.17. Помещения, где используются персональные компьютеры, следует оснащать переносными углекислотными огнетушителями. Персональные компьютеры после окончания работы на них должны отключаться от электросетей.

**2.3. Содержание оборудования.**

2.3.1. Силовое и осветительное электрооборудование, электропроводка и другие потребители электроэнергии должны выполняться и эксплуатироваться в соответствии с требованиями ПУЭ и Правилами технической эксплуатации электроустановок (ПТЭЭ).  
2.3.2. Плавкие вставки предохранителей должны быть калиброваны с указанием на клемме номинального тока вставки (клеймо завода-изготовителя). Применение самодельных некалиброванных плавких вставок запрещается.  
2.3.3. Бытовые электроприборы должны включаться в сеть только через исправные штепсельные розетки и электрошнуры. Эксплуатация временных электросетей не разрешается.  
2.3.4. Замеры сопротивления изоляции в силовых и осветительных сетях необходимо проводить не реже одного раза в год.  
2.3.5. Помещения вентиляционных установок должны всегда содержаться в чистоте. Использования вентиляционных камер для других нужд запрещается.

**2.4. Порядок осмотра помещений перед закрытием.**

2.4.1. По окончании рабочего дня работники школы должны навести порядок на рабочем месте, закрыть окна и выключить электропитание приборов и оборудования, которым они пользовались (настольные лампы, вентиляторы, бытовые кондиционеры, компьютеры, радиоприемники и т.п.).  
2.4.2. Ответственный за пожарную безопасность в помещении, а при его отсутствии, работник, который закрывает помещение, по окончании работы должен осмотреть его, убедиться в отсутствии нарушений, которые могут привести к пожару, проверить отключение электроприборов, оборудования, освещения.

1. **Действия при пожаре.**

 В случае обнаружения пожара (признака горения) каждый работник школы обязан:  
-немедленно сообщить об этом по телефону 01 или по соответствующему номеру местной связи в пожарную охрану, при этом необходимо назвать адрес объекта, указать количество этажей здания, место пожара, обстановку на пожаре, наличие людей, а также свою фамилию;  
-принять (по возможности) меры по эвакуации людей из опасной зоны, тушению (локализации) пожара и сохранению материальных ценностей;  
-сообщить о пожаре директору;  
- при необходимости сообщить о пожаре в другие аварийные службы (медицинскую, водопроводную, газоспасательную и др.).  
     Директор школы или другое должностное лицо по прибытии на место пожара должен:  
- проверить вызвана ли пожарная охрана (продублировать сообщение);  
- в случае угрозы жизни людей, немедленно организовать их спасение (эвакуацию), используя для этого имеющиеся силы и средства;  
- удалить за границы опасной зоны всех работающих, не принимающих участия в ликвидации пожара;  
- приостановить работы, кроме работ связанных с мерами по ликвидации пожара;  
- отключить, в случае необходимости, электроэнергию и осуществить другие меры, способствующие предупреждению развития пожара и задымления помещения;  
- проверить включение системы оповещения людей о пожаре и установок пожаротушения;  
- организовать встречу прибывших пожарных подразделений, оказать им помощь в выборе наикратчайшего пути для подъезда к очагу пожара и в установке на водоисточник;  
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию людей и защиту материальных ценностей;  
- обеспечить соблюдение техники безопасности работниками, принимающими непосредственное участие в ликвидации пожара, спасении людей и защите материальных ценностей.  
     По прибытии на пожар пожарных подразделений должен быть обеспечен беспрепятственный доступ их на территорию, за исключением случаев, когда соответствующими государственными нормативными актами установлен особый порядок допуска.  
     По прибытии пожарного подразделения администрация и технический персонал обязаны принять участие в консультировании руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях здания, где возник пожар, прилегающих строений и сооружений, организовать привлечение для тушения пожара необходимых мер, сил и средств объекта.